四维图语·AI 能力与物联网接入说明
一、AI 能力矩阵
AI 视频安全监控:实时视频流接入,对未授权进入、防护缺失、行为异常等多类违规进行视觉检测,自动产生告警并转工单闭环
AI 巡检:巡检任务智能执行与研判,巡检记录、问题发现与整改全程留痕
大模型联动:检测研判、报告生成、知识问答场景与大语言模型服务对接,提示词模板可配置管理
数字孪生与 3D 可视化:实验室全景、设备定位、隐患定位、声光报警联动与应急疏散指引
二、物联网协议接入能力
	协议
	典型场景

	MQTT
	传感器、智能网关轻量化上报

	Modbus TCP / Modbus RTU
	环境仪表、PLC、空调新风

	OPC UA
	分析仪器、产线设备与上位系统

	HTTP / WebSocket
	第三方系统对接、数据实时推送

	串口透传
	老旧串口设备不停机联网

	BACnet
	楼宇自控、门禁、空调系统

	DL/T645
	电表自动抄表与能耗分项计量

	视频流(含海康等主流设备)
	监控画面接入与 AI 分析


三、数据链路与应用
设备数据经网关采集后,由物模型标准化,进入规则引擎完成阈值判断与设备联动(如气体超标自动启动排风),同步支撑实时监测大屏、能耗分项计量与成本分析、碳排放自动折算(电力碳排放因子默认 0.5839 tCO₂/MWh,可按地区政策调整),最终沉淀为管理报表与审计追溯依据。
四、可靠性与安全设计
协议解析与指令下发全程留痕,关键操作可追溯
采集异常自动告警,断点续传保障数据完整
接口层参数校验与多层防御设计,权限细粒度控制
告警响应链路典型项目实测口径:超标报警响应 <3 秒(依赖现场设备与网络条件)
注:文中效率/成本类数字为典型项目实施后的预期效果参考值,具体以实际项目评估为准。
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